**The Insides™ Vstavljanje cevi - navodila za delo**

Pred uporabo tega dokumenta natančno preberite Priročnik za nastavitev sistema The Insides™ ter Navodila in tehnični opis sistema The Insides™.

Ta navodila za delo služijo kot vizualna spodbuda in opomnik za ključne naloge, vendar ne vsebujejo vseh potrebnih informacij.

1. Pripravite delovno postajo.

* Mazivo
* Škarje
* Pripomoček za stomo
* Rokavice
* The Insides™ Tube
* Črpalka The Insides™

Priprava epruvete Insides™.



Zadrževalni tulec povlecite proti dnu cevi, nad mazivo. Nato ga povlecite naprej proti zadnjemu delu nad mazivom v smeri konca bučke. Ponavljajte, dokler se zadrževalni rokav ne premakne prosto.

Cevko na obeh straneh zadrževalnega tulca namažite z 10-20 ml maziva na vodni osnovi.



Namažite čebuličasti del cevi.

Prepričajte se, da je vodilna žica nameščena v konici izbokline.



1. Digitalno otipajte distalno črevo, da ugotovite, ali je cevka primerna, ter smer in razdaljo do fascije.

1. Pripravite cevko za vstavitev.




Stisnite čebulico in jo povaljajte med prsti, da se cev še bolj skrči. POSKRBITE, DA VODILNA ŽICA OSTANE V KONICI.

Z vstavljanjem vodilne žice zavrtite bučko cevke, dokler se baza cevke ne dotakne konice vodilne žice. Vodilno žico stisnite skozi cevko, da ohranite položaj.

1. Vstavite cevko in jo nežno pritiskajte, dokler se bulični del 10-20 mm ne približa trebušni fasciji.
2. Držite zadrževalni rokav, da cevka ostane na mestu, in odstranite vodilno žico.



1. Počakajte, da se cevka ustali v svojem naravnem položaju, nato pa premaknite zadrževalni rokav, da bo od stome oddaljen 1-2 mm.
2. Če uporabljate dvodelni pripomoček za stomiste, osnovno ploščo nataknite na cevko in jo pritrdite.



1. Pridržite pripomoček za stomijo ob cevki in črpalko, da določite ustrezno dolžino cevke.
2. Prirežite cev na želeno dolžino.



1. Črpalko priključite na cev. Črpalko je treba pritisniti do tretjega obroča črpalke.
2. Izmerite pripomoček za stomiranje glede na cev in črpalko, da zagotovite 10-20 mm razdalje od dna črpalke do vrečke.
3. Previdno namestite cevko in črpalko v pripomoček za stomiranje in ju pritrdite.



**10-20 mm**